Приложение №1 к договору №_____
от «  »          200  г.

Перечень работ при сервисном обслуживании
1.	Внешний осмотр горелки и котла
2.	Диагностирование работы горелки и котла
3.	Демонтаж горелки
4.	Разборка горелки
5.	Чистка элементов дизельной горелки:
-	огневой трубы;
• подпорной шайбы;
-	электродов поджога;
-	замена форсунки;
-	вентилятора;
-	промывка фильтра топливного насоса;
-	продувка трубки топливного насоса;
-	промывка фотодатчика;
-	сборка горелки.
6.	Для газовых горелок:
-	чистка подпорной шайбы;
-	чистка электродов;
-	демонтаж датчика воздуха;
-	продувка датчика воздуха;
-	демонтаж газового участка;
-	промывка, в случае необходимости, замена фильтров газового участка.
7.	Для котлов:
« демонтаж фронтовой платы котла;
-	чистка котла по огневой части;
-	демонтаж газоходов котла до дымового канала;
-	чистка газоходов котла до дымового канала
(при условии доступа к ней и возможности демонтажа);
-	монтаж газоходов котла до дымового канала;
-	демонтаж топливного фильтра;
-	замена картриджа топливного фильтра дизельного котла;
-	монтаж топливного фильтра;
-	проверка циркуляционного (насоса);
-	сборка котла;
-	контроль электрических параметров;
-	регулировка горелки и котла;
-	контроль состава отходящих газов;
-	проверка бойлера;
-	проверка смесителей;
-	проверка автоматики защиты.

Запасные части меняются бесплатно в рамках договора на сервисное обслуживание, в соответствии со сроками гарантии на установленное оборудование.
По окончании срока гарантии в рамках сервисного договора работы проводятся бесплатно замена вышедших из строя деталей за счет Заказчика.

Исполнитель:	Заказчик:

м.п.